
镜湖校区新建16幢学生公寓钢木组合家具采购项目采购需求0115（意见征询）
一、项目名称：镜湖校区新建16幢学生公寓钢木组合家具采购项目

二、采购单位：浙江越秀外国语学院
三、采购方式：公开竞争性谈判
四、项目内容及要求
1.项目内容如下

	序号
	名称
	数量

	1
	二位连体学生公寓组合家具
	600套

	2
	配套功能房家具
	11套


2.样品要求：供应商须在谈判前递交一组双人位组合床、一张写字椅、一个行李柜，并完成安装。供应商未提供完整样品的，响应无效。样品递交地点：绍兴市越城区群贤中路2801号浙江越秀外国语学院镜湖校区学生公寓7幢指定地点。样品递交联系人：余老师，15157581766。
五、供应商资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具有足够的能力来有效地履行合同，售后服务保障体系健全；

3.参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，无严重失信行为；

4.供应商授权谈判代表参加竞标的，谈判代表须与供应商存在劳动合同关系，谈判时提供授权书、劳动合同复印件、社保记录（缴费期限包含2025年11月至2026年1月任一月份）等证明材料（盖供应商公章）；

5.供应商及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、谈判文件编写工作；

6.本次采购不接受联合体竞标。

六、产品技术参数要求
（一）学生公寓家具数量及规格参数要求
16幢学生公寓为4人间，300个房间，共计600套，每间公寓家具清单如下：

	序号
	名称
	参考图片
	规格参数
	数量

	1
	双人位组合床
	[image: image25.png]



	L4525mm*W970mm*H2265mm（±5mm）（不含蚊帐架高度）
	2组

	2
	行李柜
	[image: image26.png]



	W700*D600*H2200mm
	2个

	3
	写字椅
	[image: image27.png]



	W460*D545*H795mm

（±5mm）
	4张


1.双人位组合床规格要求

1.1总尺寸：L4525mm*W970mm*H2265mm（±5mm）（不含蚊帐架高度，蚊帐高度根据各房间测量高度安装）
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★1.2立柱：采用高频焊接而成的闭合L型管材钢管（为考虑整体稳固性，不接受开口钢管），所有钢件表面使用环保型陶化工艺处理，经无磷脱脂、水洗、有机酸除锈等工序，尺寸：≥79mm*≥79mm*1.2mm（材料厚度不允许负偏离）钢管一侧表面设有二根凹进加强筋。

★1.3床厅：采用高频焊接而成的闭合L型管材钢管（为考虑整体稳固性，不接受开口钢管），所有钢件表面使用环保型陶化工艺处理，经无磷脱脂、水洗、有机酸除锈等工序，立面成型≥75mm*≥40mm*1.2mm（材料厚度不允许负偏离）L形管底部设有L10mm*W10mm整体安全斜边。

★1.4连接挂件：采用2.5mm厚优质钢板经冲压一次成型，成型后尺寸为455mm*30mm*30mm（允许误差±5mm），连接扣点采用不小于4个位置纵向垂直连接，整体卡扣式连接，表面平整光滑。钢架床床厅采用卡扣式拆装组合方式，组装完成后挂齿不外露，整体牢固性、美观性更强。连接件卡扣参考图如下：
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1.5床换：采用25*25*1.2mm厚高频焊接内外闭口型管材，截面为矩形，一个床位床换3根；床厅内侧焊接连接件，与床换螺杆紧密连接，牢固、不脱落、无异响，保障使用安全。

1.6中梯（爬梯）

1.6.1尺寸525mm，整体采用18mm厚优质 E0 级环保多层板（双面贴），后背板印刷蓝色校徽logo，踏步前端采用铝合金护边内嵌软性 PVC 防滑条集成组装，下面采用20*20*1.2mm厚高频焊接管材制作框架支撑。中梯内部含有储存空间，柜门4个拉手采用ABS内嵌长方形白色拉手。为保障柜门开合安全性，全部采用侧开。底部设防潮架，防潮脚采用20*50*1.2mm方管制作。

★1.6.2中梯拉手：采用φ25*1.5金属方管+30*40*1.5矩形金属方管，圆管上带有硅胶拉手套。

1.6.3五金配件：铰链带缓冲功能，采用国产优质品牌。

中梯（爬梯）参考图如下：

[image: image3.png]\\
<

il





★1.7床立柱上下内塞：立柱下内塞采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，成型后外形规格尺寸为：80mm*80mm*35mm。立柱上内塞采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型，成型后外形规格尺寸为：80mm*80mm*120mm（内设蚊帐杆放置孔）。床立柱上下内塞参考图如下：
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（立柱下脚套参考图）               （立柱上脚套参考图）

1.8护栏

1.8.1床头护栏：上横梁采用25mm*25mm*1.2mm厚金属方管，中横梁采用25mm*50mm*1.2mm厚金属方管，下横梁采用25mm*40mm*1.2mm厚金属方管。内镶入优质 E0 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 18mm。

1.8.2床尾护栏：弯管采用25mm*25mm*1.2mm厚金属方管，中横梁采用25mm*50mm*1.2mm厚金属方管，下横梁采用25mm*40mm*1.2mm厚金属方管。内镶入优质 E0 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 18mm。

★1.8.3前边护栏：前护栏高度≥380mm，标识永久性警示线（提醒学生被褥盖后上表面不得超过警示线高度）。护栏整体框架采用25mm*25mm*1.2mm优质方管，内镶入优质 E0 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 18mm。并安装装饰条，装饰条尺寸L250mm*W40mm。装饰条参考图如下：
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1.9床下组合柜

1.9.1书桌面采用25mm厚，其它板材全部采用18mm厚优质 E0 级环保多层板（双面贴），衣柜和桌下柜下方加设防潮架，防潮脚采用20*50*1.2mm方管制作；桌面离地750mm；衣柜内划分不同区域，挂衣储物功能兼具。书桌上方预留高度≥550mm设置三层书架与吊柜做一体式，吊柜设计一对开门，方便放置书本和个人隐私等物品。

1.9.2五金配件：铰链带缓冲功能，采用国产优质品牌。

床下组合柜参考图如下：
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★1.10拉手柜门锁具：锁片采用优质冷板，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用，规格：≥长35mm*宽48mm*厚12mm/2mm。拉手采用ABS材质注塑工艺一次成型，拉手背部设有四根加强导柱，导柱插入门板，门板背面螺丝固定。整体设计安全美观。规格：≥L180mm*W87mm*H19mm。拉手参考图如下：
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1.11蚊帐杆：采用19*1.2mm圆管，底部插入床立柱上内塞，顶部由PP材质三通连接。整体安装方便，外观整洁。
1.12所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗I→酸洗→水洗II→中和→水洗III→表调→磷化→水洗 IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品更加美观大方。

1.13床板

1.13.1规格：按铁架实际尺寸制作

1.13.2材质要求：采用双面刨光厚度≥15mm实木杉木板，杉木条之间缝隙小于10mm，下设4支30*40mm木档。

床板参考图如下：

[image: image9.png]Bk RS Al

n

B EIRS

[l





2.行李柜规格要求

2.1总尺寸：W700*D600*H2200mm

2.2侧板25mm厚，其它部件全部采用18mm厚三聚氰胺饰面多层板。行李柜下方敞开，可放置2个32寸行李箱。柜体下方加设防潮架，防潮脚采用25*50*1.2方管制作。

2.3门板采用斜边处理工艺，无需拉手，设有名片夹便于识别；上部分横竖4格可实现挂衣，叠放，放置杂物等功能（须安装好挂衣杆）；下部分存放行李箱。

2.4五金配件：铰链带缓冲功能，采用国产优质品牌。

行李柜参考图如下：
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3.写字椅规格要求

3.1总尺寸：W460*D545*H795mm（±5mm）
3.2靠背规格：宽400mm*高295mm，材质采用：通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，塑料表面麻面或纹理处理，不反光，造型设计特点：设计、造型及安装方式符合国际通用要求，并且根据人体生理学造型美观舒适，同时兼顾便于安装、维护和管理，靠背为直插式，插入管子的部位加入直径φ10.5mm冷轧钢筋，极大增强靠背牢固度，防止靠背后躺断裂，安装方便，兼顾安全。

3.3坐垫规格：宽440mm*深430mm，材质采用：通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，塑料表面麻面或纹理处理，不反光，造型设计特点：设计、造型及安装方式符合国际通用要求，并且根据人体生理学造型美观舒适，同时兼顾便于安装、维护和管理，椅面加大设计，增加透气性，增强久坐的舒适度，椅面模具一体成型。

3.4椅架：椅腿左右脚均采用优质φ28圆形钢管，厚度2.0mm，经模具折弯成型后焊接而成，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、久经耐用。坐板下横档采用优质30*30*2.0mm矩形冷轧钢管与椅腿焊接一体，使座椅整体更牢固、稳定。椅脚底部配有优质塑料脚套，预防椅子滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。

3.5脚垫材质：采用环保级PP塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体形设计，尺寸：前脚垫尺寸：60mm*33mm*37mm，后脚垫尺寸：97mm*30mm*66mm。椅子示意图如下：
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4.上述参考图片为基本样式，供应商可根据实际情况进行局部细节优化。
（二）功能房家具参数要求及数量清单

功能房家具配置及数量如下：

	序号
	名称
	参考图片
	规格（mm）
	数量

	1
	单人床
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	W1220*D2040*H950
	21张

	2
	床垫
	[image: image13.png]



	W1200*D2000*H50
	20张

	3
	床头柜
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	W500*D450*H500
	2个

	4
	办公桌
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	W1200*D600*H750
	22张

	5
	办公椅
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	W620*D550*H800
	22把

	6
	行李柜
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	W700*D600*H2200
	10个

	7
	文件柜
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	W800*D400*H2000
	2个


1.单人床规格要求

1.1总尺寸：W1220*D2040*H950mm

1.2优质橡胶木为原材料经过蒸煮杀菌等定型处理，再干燥到8%~12%左右的含水量水率后断料、开料、平刨、压刨等加工工序，再由倒角打磨至无锐角毛刺，无明显结疤，结疤直径不大于20mm。

1.3床头采用橡胶木材料，弧度设计，舒适靠背

1.4床尾采用40*80的橡胶木方料打造，承重力强。

1.5床杠采用两条橡胶木方条，床架采用五条40*60的松木方料托条，采用W80*T15松木板材为床板。

1.6五金配件采用月牙形配件进行连接，牢固稳定，二片式抱箍采用优质镀锌片锻压一次成型。
1.7油漆采用绿色环保无毒水性木器漆，经过五底三面油漆工艺制作。

单人床参考图如下：
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2.床垫规格要求

2.1总尺寸：W1200*D2000*H50mm

2.2采用纯天然椰软棕作基材，用先进生产设备，通过物理加工工艺（蒸煮、碾压、分解、卷曲、喷胶、热压初定型、弹性处理等二十几道复杂工序），并辅以优质面料包装精工制作而成，具有灭菌、无甲醛、不变形，以及良好的透气、透湿性和回弹性等特性。

2.3面料，采用锦纹提花针织面料（A级面料）透气性好，经过抗菌卫生处理，具有防螨作用。其阻燃棉布耐燃等级须为B1级环保棉，面料无异味。

床垫参考图如下：
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3.床头柜规格要求

3.1总尺寸：W500*D450*H500mm
3.2优质橡胶木为原材料经过蒸煮杀菌等定型处理，再干燥到8%~12%左右的含水量水率后断料、开料、平刨、压刨等加工工序，再由倒角打磨至无锐角毛刺，无明显结疤，结疤直径不大于20mm。

3.3抽屉、门板采用板木结合，面板为橡胶木，内筒侧板采用松木板，底板为多层实木板。

3.4采用阻尼导轨，具有优良的耐腐蚀和抗腐蚀性，耐高温。

3.5油漆采用绿色环保无毒水性木器漆，经过五底三面油漆工艺制作。

床头柜参考图如下：
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4.办公桌规格要求

4.1总尺寸：W1200*D600*H750mm

4.2优质橡胶木为原材料经过蒸煮杀菌等定型处理，再干燥到8%~12%左右的含水量水率后断料、开料、平刨、压刨等加工工序，再由倒角打磨至无锐角毛刺，无明显结疤，结疤直径不大于20mm。

4.3抽屉、门板采用板木结合，面板为橡胶木，内筒侧板采用松木板，底板为多层实木板。

4.4采用阻尼导轨，具有优良的耐腐蚀和抗腐蚀性，耐高温。

4.5油漆采用绿色环保无毒水性木器漆，经过五底三面油漆工艺制作。

办公桌参考图如下：
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5.办公椅规格要求

5.1总尺寸：W1200*D600*H750mm

5.2椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，厚度3-6mm（椅身），胶背净重2.5KG。外观类似笑脸，背宽380mm，椅宽420mm，对背部支持作用更好，包裹性更强，符合人体工学概念；结构稳定，可承重130KG，胶背耐推背载荷25KG。

5.3椅领：为衣领设计，加上腰身部分手提式设计，方便不同人群移动椅子。椅背为笑脸设计，笑口处下端厚度1公分，笑口处上下间距5cm，左右两侧间距2cm，背部共有17根线条设计，一定程度增加背部支撑力，椅领处可以加隐藏式挂钩，挂钩采用优质钢材，激光切割，表面做喷涂处理。

5.4扶手：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，优美弧型设计，交接处内嵌钢架于一体，表面无孔、无螺丝钉口，观感简洁美观，扶手距地高度65.5CM、扶手宽5.5CM、长20.5CM、厚1.3～1.5CM。

5.5钢架：采用优质冷轧钢管，前钢材架为圆管，外径22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为蛋形管，内腔截面尺寸35mm*20mm，壁厚≥1.5mm。
5.6脚垫：前后脚垫采用全新PP材质，前两脚脚垫直径2.3CM、厚度1.0～1.3CM，后两脚脚垫厚度1.0～2.1CM，静音脚胶塞PE材质，厚0.7CM、宽1.6CM，具有良好静音效果。

办公椅参考图如下：
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6.行李柜规格要求

6.1总尺寸：W700*D600*H2200mm

6.2侧板25mm厚，其它部件全部采用18mm厚三聚氰胺饰面多层板。行李柜下方敞开，可放置2个32寸行李箱。柜体下方加设防潮架，防潮脚采用25*50*1.2方管制作。

6.3门板采用斜边处理工艺，无需拉手，设有名片夹便于识别；上部分横竖4格可实现挂衣，叠放，放置杂物等功能（须安装好挂衣杆）；下部分存放行李箱。

6.4五金配件：铰链带缓冲功能，采用国产优质品牌。

行李柜参考图如下：
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7.文件柜规格要求
7.1总尺寸：W800*D400*H2000mm

7.2主材：采用优质E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。

7.3饰面：采用优质品牌装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。

7.4封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求。
文件柜参考图如下：
8.上述参考图片为基本样式，供应商可根据实际情况进行局部细节优化。
七、供货要求

1.成交供应商在组织生产前，须委派专业人员至16幢学生公寓房间现场实测内部尺寸，根据实测数据对家具尺寸进行微调，确保家具与房间空间精准适配。
2.采购人有权根据项目实际需求，对家具颜色提出调整要求，成交供应商须按照采购人要求执行。本项颜色调整不视为对本项目合同的变更。
3.供应商应按照采购人提供的图纸、技术要求等制作安装，产品制作过程中所用的全部材料、辅材都必须符合谈判文件和国家有关环保标准要求。

4.供应商所供产品必须是正规厂家生产的质量合格的全新产品，供应商不得提供假冒伪劣产品。

5.供货日期：供应商须在2026年8月25日前完成全部产品的交付（包括入场、安装工作）。由于学校16幢学生公寓正在进行精装修工作，家具入场时间约为2026年7月20日左右，具体时间听从采购人安排。

6.交货地点：浙江省绍兴市越城区群贤中路2801号浙江越秀外国语学院镜湖校区16幢学生公寓。 

7.交货时，必须同时向采购人移交产品质量检验合格证书、质保单、装箱单。安装过程中要求采取适当措施，做好安装完毕后的成品保护及清洁工作，以清洁无污染形式正式交付采购人。

8.交货后，供应商应免费提供一批与所供家具配套的易损、常用零配件（包括但不限于螺丝、铰链、连接件等）。
9.学生公寓家具安装完毕后，采购人将委托第三方检测机构对学生公寓家具成品进行抽样检测（检测内容包括但不限于甲醛等关键性指标）。因检测机构抽样检测导致配件缺少的，成交供应商应予以免费补足。如检测不合格，成交供应商应限期对不合格产品予以更换，成交供应商不予更换不合格产品或复检仍不合格的，采购人有权不予支付货款。以上检测费用由成交供应商承担。抽检结果作为验收合格的指标之一。
八、质量标准及验收

1.本项目须符合现行的国家和行业标准、谈判文件、响应文件的规定及采购人要求。这些标准应包括但不限于：

1.1 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》
1.2 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》

1.3 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

1.4 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》
1.5 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》
1.6 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》

2.本项目验收分为初步（开箱）检验和最终验收两阶段。全部产品交付后，采购人使用部门与供应商对产品进行初步（开箱）检验，检验合格的共同签署初步（开箱）检验验收书；全部产品交付满一个月后（遇寒暑假顺延），采购人组织相关人员和专家根据项目确定的验收规范、标准对供应商履约情况进行最终验收，最终验收完毕后一个月内出具验收意见。
九、质保期及售后服务

★1.本项目项下所有产品享有八年及以上免费质保，质保期自项目验收合格之日起算。

2.安装完成交付后三个月内采购人发现不合格产品的，成交供应商应予以无条件换货或退货（所发生的拆包运等费用由成交供应商负责）。

3.在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，供应商应提供免费维修或更换服务，更换的产品或部件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。
4.质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，供应商应在接到报修通知后24小时以内上门服务，予以免费维修或更换产品。

5.质保期满后，成交供应商应继续为采购人提供维修服务，本着微利服务原则按成本收费。
十、报价要求

项目报价包含完成项目所需的一切费用，包括但不限于产品货款、包装、运输、保险、安装（含安装过程中所需的设备、工具、材料）、备品备件、保修、售后服务、税费等一切费用等。采购人未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。采购人不再追加任何费用。

十一、付款方式
项目验收合格且采购人收到供应商开具的发票后，支付项目总价款的95%，5%的余款作为产品质量和售后服务保证金，如无质量问题且售后服务良好，在项目验收合格满一年后付清（遇寒暑假顺延）。
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